	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN TRẮC ĐỊA CAO CẤP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc

           Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026



BIÊN BẢN HỘI THẢO

SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP BỘ MÔN
Báo cáo  viên: TS Đỗ Thị Phương Thảo
Đề tài báo cáo: “Sử dụng dữ liệu vệ tinh Sentinel 5P và công nghệ GEE trong giám sát chất lượng không khí tại khu bảo tồn sinh quyển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh”
I. thời gian, địa điểm:
Thời gian: 10h00 ngày 30 tháng 06 năm 2026
Địa điểm: Phòng 10.03 Bộ môn Bản đồ, Tầng 10 nhà C12 tầng, Trường đại học Mỏ - Địa chất 

II. Thành phần tham dự: 

- Các cán bộ giảng dạy của bộ môn Bản đồ, Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai và khách mời.
III- Hội đồng nghiệm thu báo cáo KH cấp Bộ môn gồm:

1. TS. Đỗ Thị Phương Thảo (Chủ tịch)

4. ThS. Nguyễn Danh Đức 

2. ThS. Trần Thị Tuyết Vinh (Thư ký)
           

3. TS. Dương Anh Quân



IV. Những nội dung cơ bản mà báo cáo viên đã trình bày về đề tài:

1- Tính cấp thiết của ngiên cứu;
2- Một số thông số ảnh vệ tinh Sentinel 5P, công nghệ GEE
3- Khả năng chiết tách một số thành phần ô nhiễm không khí từ ảnh Sentinel 5P.
4- Thực nghiệm ứng dụng GEE trong xác định CO2, CH4, O3, SO2… tại khu vực nghiên cứu
5- Kết luận và kiến nghị

V. Câu hỏi của các thành viên tham dự và trả lời của báo cáo viên:

1. TS. Dương Anh Quân:

Câu hỏi : Cho biết độ phân giải không gian của ảnh Sentinel 5P. Tại sao BĐ kết quả lại ở độ phân giải lớn hơn nhiều so với độ phân giải của ảnh.
Báo cáo viên trả lời: 


Dữ liệu Sentinel-5P gốc ban đầu có độ phân giải 3,5 x7 km, từ năm 2019 ảnh ở độ phân giải 5 x 5 km vẫn thấp không đảm bảo độ chính xác để xây dựng bản đồ tỉ lệ 1:250.000. Do đó, nghiên cứu sử dụng bổ sung dữ liệu từ các điểm quan trắc để tăng dày và nội suy dựa trên giải pháp downscaling nhằm nâng cao độ phân giải lên 250 m, phù hợp để xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng khí NO2 và SO2 tỉ lệ 1:250.000.
2. ThS. Phạm Ngọc Quang
Câu hỏi : Nêu mã bộ sưu tập dữ liệu trên GEE, tên band sử dụng, loại sản phẩm, quy trình lọc QA
Báo cáo viên trả lời: 

Bộ dữ liệu được sưu tập dựa trên nền tảng điện toán đám mây với lệnh ImageCollection từ 'COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_NO2' (hoặc SO2, CH4, hoặc O3) và chọn băng 'tropospheric_ NO2_column_number_density'. Tiến hành lọc theo giai đoạn nghiên cứu và theo không gian bằng cách tạo vùng quan tâm là vùng đệm 100 km quanh khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Lọc chất lượng (QA): Loại bỏ các điểm nhiễu và do mây che phủ bằng cách chỉ giữ giá trị có chỉ số QA cao (tropospheric _NO2 _column _number _density_validity > 50 tương ứng QA>75%). Theo hướng dẫn của dữ liệu, các điểm có chất lượng <75% sẽ bị loại bỏ để đảm bảo tính tin cậy của sản phẩm.
VI. Kết luận của Hội đồng

- Về tính khoa học: Báo cáo đã đưa ra một số thuật toán ứng dụng GEE trong chiết xuất một số thành phân ô nhiễm không khí tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
-  Ý nghĩa thực tế (kinh tế – xã hội, khả năng áp dụng,...): Báo cáo này là tài liệu tham khảo để sinh viên ngành kỹ thuật Trắc địa bản đồ cũng như các ngành khác trong khoa sử dụng làm nền tảng đưa ra những ý tưởng nghiên cứu mới về việc sử dụng dữ liệu viễn thám trong giám sát chất lượng không khí và ô nhiễm môi trường.
Kết luận: Nội dung báo cáo đảm bảo chất lượng khoa học tốt, có thể phục vụ công tác giảng dạy NCKH và sản xuất.

Hội thảo sinh hoạt học thuật kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.
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